-Contain hdf5 files
-Each file contain measurments with and without a sample
-Results can be acessed via "/results/ratio_vrms"
-Annotaion:
	par = parylene-C samples
		par_1_05.h5 = parylene 5µm thick sample
		par_2_15.h5 = parylene 15µm thick sample
		par_3_25.h5 = parylene 25µm thick sample

		par_1_300Au.h5 = 5µm parylene + 300nm Au metallization
		par_2_300Au.h5 = 5µm parylene + 5µm Au metallization

		par_1_ParC_Au_ParC.h5 = 5µm parylene + 300nm Au metallization + 1.5µm parylene

	TPU = thermoplastisches polyurethan samples
		pu_1_25  = TPU 25µm thick sample
		pu_2_100  = TPU 100µm thick sample
		pu_3_500  = TPU 500µm thick sample
		pu_4_1000  = TPU 1mm thick sample

		pu_4_25TPU_300Au.h5 = 25µm TPU + 300nm Au metallization
		pu_4_25TPU_5Au.h5 = 25µm TPU + 5µm Au metallization
		pu_4_1TPU_15Au.h5 = 1mm TPU + 300nm Au metallization
		pu_4_25TPU_15Au.h5 = 25µm TPU + 15µm Au metallization

		par_1_TPU_Au_TPU.h5  = 25µm TPU + 300nm Au metallization + 25µm TPU


All samples with metallizaion contain a 50nm Ti adehision layer
	
	
	
